## ROI测距网络数据采集需求

##### 本车静止、目标车运动

* 采集内容
* 图像原始数据
* 图像目标数据
* 雷达目标数据
* 标定参数
* 目标车辆

公司所有小车

* 场景

测试路

* 天气

晴天/阴天

* 目标车距离范围

纵向：5～100m。

横向：0~±10m。

* 数据采集实施方式

本车静止，目标车在本车道、左车道、右车道之间缓慢行驶100m，中途变换车道，每次变道后，须保持该车道行驶10m左右后，再进行下一次变道。

* 示意图

##### 本车运动、目标车静止

* 采集内容
* 图像原始数据
* 图像目标数据
* 雷达目标数据
* 标定参数
* 目标车辆

公司现有所有小车

* 场景

测试路

* 天气

晴天/阴天

* 目标车位置

纵向：5～100m

横向：0~±10m

* 数据采集实施方式

目标车在距本车100m处静止，本车分别在本车道、左车道、右车道缓慢靠近目标车。

* 示意图